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Инструкция по эксплуатации сигнализационного устройства Водный Страж «Н»
Описание устройства:


Устройство сигнализационное оповещательного типа Водный Страж «Н» предназначен для установки на лодках. Устройство представляет собой катушку с намотанным на ней проводом длиной 50 метров. На конце провода имеется влагозащищенный штекер с индикатором и влагозащищенная петля, которой можно обмотать, мотор, или проушину в лодке. При обрыве, или замыкании кабеля, произойдет срабатывание зуммера в устройстве. 
Технические характеристики:
Размеры





200х65 мм
Режим оповещения




Звуковой
Напряжение питания




12-24 Вольт/USB-C
Диапазон рабочих температур



0…+40 ℃
Количество каналов охраны



1

Количество провода на катушке



50 метров

Ток потребления в дежурном режиме


7 мА

Ток потребления при активном зуммере


До 50 мА
Мощность/частота звукового извещателя


80 дБ/~2.4 кГц
На рисунке указано расположение элементов на катушке.
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Эксплуатация устройства:

Проденьте конец провода через проушину в лодке и подсоедините оконечную петлю так, чтобы образовалась общая петля. Размотайте провод с катушки до места расположения лагеря/палатки. Подключите провод питания USB-C от переносного Powerbank, или от внешнего источника питания 12-24 вольта, строго соблюдая полярность (Серый «+», Черный «-»). После подключения питания устройство издаст одиночный сигнал о постановке на охрану и световой индикатор на конце петли начнет мигать. Если после подключения питания извещатель издает непрерывный сигнал, значит не подключена оконечная петля, или имеется повреждение/обрыв охранного кабеля. При подключенном питании устройство постоянно контролирует целостность всей длины кабеля. При обрыве, или замыкании охранного кабеля произойдет срабатывание сигнализации.
Меры предосторожности:
При подключении внешнего источника питания 12-24 вольт строго соблюдайте полярность. Неправильное подключение питания приведет к выходу устройства из строя.
Не допускайте попадание влаги на катушку. Запрещается пользоваться устройством при попадании влаги в гнездо USB-C, или извещатель. Пользоваться устройством возможно только после полной просушки.
Не допускайте попадания прямых солнечных лучей во избежание деформации конструкции.

Для продления срока службы охранного кабеля, при разматывании и обратной намотке старайтесь не перегибать кабель под недопустимым углом создающий «излом».
Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев начинает действовать с дня получения оборудования заказчиком.

Гарантия не распространяется при наличии механических повреждения устройства и охранного кабеля.
Гарантия не распространяется при неправильном подключении к источнику внешнего питания.

Гарантия не распространяется при попадании влаги в разъем USB-C, или в отверстие извещателя.
